YC系列鄂式破碎机

产品介绍：

我们采用国外先进技术生产YC系列鄂式破碎机，从给现场生产经验中获得了很多的丰富经验，优化了破碎机的腔型、动力和运行参数确保了优秀的生产力。破碎机高度应用已经被优化成为最深的部分，在腔体中的完美的夹角设计和底部直线冲程确保高物料通过率和降低回破率。显著的可靠性结合优越的生产力降低了生产成本。

产品特点：

1、可靠的设计

2、 卓越的性能

3、安全操作和保养

4、 安装方便

产品参数：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | YC80 | YC100 | YC96 | YC106 | YC116 | YC3054 | VC110 | YC125 | YC140 | YC145 | YC160 | YC200 |
| 进料口宽度  Feed opening width (mm) | | 800 | 1000 | 930 | 1060 | 1150 | 1375 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 进料口深度  Feed opening deepth (mm) | | 510 | 760 | 580 | 700 | 800 | 760 | 850 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1500 |
| 功率 Power(kw) | | 75 | 110 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 400 |
| 转速 speed(rpm) | | 350 | 260 | 330 | 280 | 260 | 260 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
| 输出尺寸 output size(mm) | 紧边排料口尺寸 closed side dechar^e coeaing rrm(ind)) | TPH | TPH | TPH | TPH | TPH | TPH | TPH | TPH | TPH | TPH | TPH | TPH |
| 0-30 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-35 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-45 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-60 | 40 | 65-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-75 | 50 | 80-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-90 | 60 | 95-125 |  | 120-155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-105 | 70 | 115-150 | 150-210 | 140-180 | 155-200 | 170-220 | 240-310 | 190-260 |  |  |  |  |  |
| 0-120 | 60 | 130-170 | 170-225 | 160-210 | 175-230 | 190-250 | 270-350 | 210-275 |  |  |  |  |  |
| 0-135 | 90 | 150-195 | 190-245 | 180-235 | 200-260 | 215-280 | 295-385 | 235-305 |  |  |  |  |  |
| 0-150 | 100 | 165-215 | 215-280 | 200-260 | 220-290 | 240-310 | 325-425 | 255-330 | 290-380 |  |  |  |  |
| 0-185 | 125 | 210-275 | 265-345 | 250-325 | 280-365 | 295-385 | 390-510 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | 400-520 |  |  |
| 0-225 | 150 | 250-325 | 315-410 | 300-390 | 335-435 | 350-455 | 460-600 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 470-610 | 520-675 |  |
| 0-260 | 175 | 290-380 | 370-480 | 350-455 | 390-510 | 405-525 | 530-690 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 540-700 | 595-775 | 760-990 |
| 0-300 | 200 |  | 420-545 |  | 445-580 | 450-600 | 600-780 | 480-525 | 530-590 | 590-765 | 610-795 | 675-880 | 855- 1110 |
| 0-340 | 225 |  |  |  |  |  |  |  | 590-770 | 655-850 | 680-885 | 750-975 | 945- 1230 |
| 0-375 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 650-845 | 725-945 | 750-975 | 825- 1070 | 1040-  1350 |
| 0-410 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820-  1070 | 900- 1170 | 1130-  1470 |
| 0-450 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980- 1275 | 1225-  1590 |