YCH系列单缸液压圆锥破碎机

产品介绍：

YCH系列单缸液压圆锥破碎机是在山特维克设备的基础上进行升级改制的高效能液压圆锥机，是在二段，三段，四段和卵石破碎的最理想的设备选择。 设备配备了液压调整系统具备了安全和调整功能。全自动的调整控制 系统真正的获得了设备性能的管理和提高了生产力。

产品特点：

1. 液压系统提供了安全和调节功能。
2. 全自动的调整控制系统调节破碎机给料。
3. 单缸架体保证理想的受力和减少维修次数。
4. 减少风险和安全保养。
5. 中央控制系统和电动油泵。

产品参数：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YCH系列液压圆锥破碎机技术参数表 | | | | | | |
| 型号 | 旧型号 | 产量  (t/h) | 最大给料口尺寸 mm (inch) | 紧边排料口尺寸 (inch) | 电机功率 kw(HP) | 总重 kg (lbs) |
| CH420 | H2800 | 25-130 | 29-135(1 1/8-5 1/4) | 4-35(5/35-1 1/4) | 90(120) | 5300(11700) |
| CH430 | H3800 | 35-220 | 35-185(1 1/2-7 1/2) | 5-41(5/16-1 1/2) | 132(177) | 9200(20300) |
| CH440 | H4800 | 65-415 | 38-215(1 3/8-8 1/2) | 8-44(1-1 3/4) | 220(295) | 14300(31500) |
| CH660 | H6800 | 145-660 | 50-275(2 1/2-10 3/4) | 13-51(1/2-2) | 315(422) | 24200(53352) |
| CH870 | H7800 | 280-1510 | 80-300(3.2-11.8) | 10-70(0.4-2.8) | 520(697) | 50000(110200) |
| CH890 | | 268-2595 | 370(14.6) | 16-70(0.6-2.8) | 750(1000) | 77000(169800) |
| CH895 |  | 178-1170 | 120(4.7) | 10-51(0.4-2) | 750(1000) | 81000(178600) |
| CS420 | S2800 | 70-170 | 200-240(8-9 1/2) | 19-38(3/4-1 1/2) | 90(120) | 6800(15000) |
| CS430 | S3800 | 90-345 | 235-360(10-14) | 19-51(3/4-2 1/8) | 132(177) | 12000(26400) |
| CS440 | S4800 | 195-600 | 300-450(12-18) | 25-54(1-2 1/8) | 220(295) | 19300(42500) |
| CS660 | S6800 | 320-1050 | 500-560(20-22) | 38-83(1 1/2-3 1/4) | 315(422) | 35700(78705) |
| CH880 | H8800 | 310-2130 | 75-370(2.9-14.6) | 8-70(0.3-2.8) | 600(804) | 70000(154300) |