YJ系列鄂式破碎机

产品介绍：

YJ系列顎式破碎机是采用国外先进V型腔型设计及大轴承设计理念，经过沈阳冶矿重型工程师钻研成功研制出的高效可靠的顎式破碎机，可以在最恶劣的环境里破碎最坚硬的各种矿石和岩石。YJ系列顎式破碎机具有结构牢固，产能和效率高，磨损少，润滑密封效果好等特点。

产品特点：

1. 破碎腔型优化设计，增加产能和效率，防止物料堵塞，提高耐磨衬板的利用率。
2. 架体焊接结构牢固，保证在最严苛的破碎条件下设备的可靠性。
3. 液压调整设计操作简单，使用方便。
4. 重型高强度偏心轴及大轴承设计提供更大的破碎力，改善产品粒度及提高产能。
5. 动顎和肘板的钢性设计，提高了设备的耐用性和稳定性。

|  |
| --- |
| 技术参数表 |
| 给料口（mm） | 900x600 | 1100x650 | 1100x800 | 1300x1050 | 750x1060 | 900 x 1200 | 1200 x 1600 |
| 重量（kg） | 10000 | 16000 | 25500 | 38000 | 17126 | 39320 | 77000 |
| 电机功率（kw ） | 75 | 90 | 110 | 200 | 90 | 132 | 250 |
| 出料口（mm） | 40-100 | 50-150 | 65-200 | 150-320 | 110-175 | 154-250 | 225-450 |

|  |
| --- |
| 生产能力表 |
| 型号ARD排料口大小 | 40mm | 50mm | 65mm | 75mm | 100mm | 125mm | 150mm | 175mm | 200mm | 250mm | 300mm |
| 900X600 | 60-75 | 70-95 | 80-110 | 90-120 | 125-180 |  |  |  |  |  |  |
| 1100x650 |  | 90-140 | 100-165 | 130-195 | 150-225 | 180-295 | 215-335 |  |  |  |  |
| 1100x800 |  |  | 115-175 | 140-215 | 170-275 | 200-285 | 230-355 | 260-400 | 295-465 |  |  |
| 1300x 1050 |  |  |  |  |  |  | 310-380 | 365-450 | 475-570 | 590-715 | 730-870 |
| 750x 1060 |  |  |  |  |  |  | 290-380 | 350-455 | 410-535 | 470-610 | 530-690 |
| 900x1200 |  |  |  |  | 155-200 | 175-230 | 220-290 | 280-365 | 335-435 | 390-510 | 445-580 |
| 1200x1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520-675 | 675-880 |

|  |
| --- |
| 外形尺寸 |
| ARD | A | B | C D | E | F | G | H | 1 | J | K |
| 900 x 600 | 1205 | 403 | 1240 1260 | 1650 | 760 | 760 | 640 | 350 | 950 | 1020 |
| 1100x650 | 1495 | 504 | 1420 1436 | 2070 | 1228 | 1228 | 1025 | 405 | 1270 | 1300 |
| 1100x800 | 1950 | 702 | 1850 1879 | 2550 | 1205 | 1205 | 1052 | 306 | 1470 | 1320 |
| 1300x1050 | 2250 | 1090 | 2445 2464 | 2930 | 1450 | 1450 | 1260 | 380 | 1712 | 1900 |
| 750x1060 | 3415 | 2100 | 2900 4200 | 1470 | 2765 | 2602 |  |  |  |  |
| 900x1200 | 4280 | 2683 | 3555 5166 | 1880 | 3738 | 3074 |  |  |  |  |
| 1200x1600 | 5570 | 3200 | 4585 6680 | 2340 | 4265 | 3876 |  |  |  |  |